# 20241220临湖现场问题汇总

#### 问题1：机械臂故障

* **现象**：机械臂偶尔发生故障。
* **解决方法**：
  1. 进行故障复位。
  2. 重启机械臂。
  3. 重启 WCS 系统。
* **规避方法**：每日早晨 8:30-9:00 现场无任务时，手动重启一次 WCS 系统。

#### 问题2：部分滑道取苗吸不到

* **现象**：部分滑道偶尔出现吸苗失败的情况。
* **原因分析**：大概率为吸嘴存在问题。
* **解决方法**：将部分底层滑道替换到顶层滑道。

#### 问题3：补苗时个别箱子底层药盒吸不到

* **现象**：箱子编号为 31、44、50 的底层药盒偶尔出现吸不到药盒的情况。
* **原因分析**：
  1. 吸嘴可能存在问题。
  2. 可能为箱子高度配置有误。
* **解决方法**：暂未解决。需进一步到现场调试、查找原因，并测试相关解决方法。

#### 总体建议

1. 针对机械臂和 WCS 系统故障，增加定期维护和自动化检查机制。
2. 对吸嘴状态进行全面检测，必要时更换易损件。
3. 组织人员到现场调试补苗问题，并及时更新调试进展。